Śmietnik.

Konstrukcja śmietnika z drewna klejonego.

* klasa drewna GL 24,
* klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna,
* drewno modrzewiowe,
* drewno zaimpregnowane preparatem bezbarwnym bez pigmentu,
* należy stosować przekładki na styku z innymi materiałami (folia budowlana lub guma)

- Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami ciesielskimi do drewna zapewniającymi trwałe utrzymanie odpowiedniego kąta.