Ławostół.

Przeznaczeniem ławostołu jest umożliwienie odpoczynku turystom i spożycie posiłków. Rozwiązania materiałowe elementów nośnych.

* Ławostoły należy stawiać na podkładkach z kamieni.
* Konstrukcja ławostołu z drewna klejonego.
* klasa drewna GL 24,
* klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna,
* drewno modrzewiowe.
* drewno zaimpregnowane preparatem bezbarwnym bez pigmentu,
* należy stosować przekładki na styku z innymi materiałami (folia budowlana lub guma)

- Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami ciesielskimi do drewna zapewniającymi trwałe utrzymanie odpowiedniego kąta.