Ogrodzenie parkingów.

Przeznaczeniem ogrodzenia jest umożliwienie zabezpieczenie miejsc parkingowych w terenie. Rozwiązania materiałowe elementów nośnych. Projekt ogrodzenia jeden segment powtarzalny ogrodzenia.

* Fundamenty w zależności od lokalizacji obiektu w przypadku podłoża sypkiego - wylewane betonowe z betonu B 20 na podkładzie z chudego betonu B 7,5, zabezpieczoną izolacją wodochronną .

Pomiędzy fundamentami wykonać podmurówkę z głazów kamiennych.

* Konstrukcja ogrodzenia z drewna klejonego.
* klasa drewna GL 24,
* klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna,
* drewno modrzewiowe,
* drewno zaimpregnowane preparatem bezbarwnym bez pigmentu,
* należy stosować przekładki na styku z innymi materiałami (folia budowlana lub guma)

- Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami ciesielskimi do drewna zapewniającymi trwałe utrzymanie odpowiedniego kąta.