***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia***

**Wykonanie i montaż stanowisk z tablicami informacyjno-edukacyjnymi w rejonach wspinaczkowych na terenie PNGS – 11 szt.**

1. **Wykonanie stanowiska szt. 11 wg projektu Mirosława Strzeleckiego.**

Wykonanie drogowskazu (słupa z zadaszeniem na podmurówce betonowej) – załącznik nr 3

Opis techniczny drogowskaz ( słup) – załącznik nr 4

Kosztorys ślepy – załącznik nr 5

Projekt stanowiska z tablicą informacyjno-edukacyjną - załącznik nr 6

Mapy lokalizacyjne - załącznik nr 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji drogowskazów w trakcie prowadzonych prac.

**2. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych szt. 11.**

Tablice należy wykonać z blachy ocynkowanej, oklejoną folią, zabezpieczoną laminatem UV.

Wymiary: 100 cm x 100 cm.

Projekt tablicy – załącznik nr 8

**3. Wykonanie stelaża drewnianego pod tablice informacyjno-edukacyjne szt. 11**

Wymiary: 100 cm x 100 cm + obramowanie.

Materiały na w/w zadanie:

- deska modrzewiowa o grubości 2,5 cm, dł.100 cm,

- ekologiczna impregnacja drewna,

- farba ekologiczna kolor brązowy,

- wkręty nierdzewne metalowe (o długości wg potrzeb) umożliwiające trwałość mocowania

do drogowskazu.

Nie dopuszcza się zamienników materiału przeznaczonego na wykonanie zadania.

Stelaże drewniane winny nawiązywać stylem do tablic istniejących i mogą być zamontowane na drogowskazach jedynie po uzyskaniu akceptacji przez zamawiającego.

Realizacja w/w zadań ma być zakończona do dnia: 30.11.2017 roku.